利用BT-05的BLE主模式来链接HM-13

1：利用 BT-05，链接电脑串口，BT-05默认波特率为9600，串口连接好后，

先设置其为主模式：**AT+ROLE1\r\n**(回车换行)

设置其波特率为115200: **AT+BAUD8\r\n**

2：设置完毕后，**AT+RESET\r\n**,复位蓝牙。

3：重启后，寻找从模块：**AT+INQ\r\n**

该命令后会显示找到的设备，和其mac地址。

4:链接蓝牙：

**AT+CONNn**\r\n 链接第n个找到的设备。