开发记录文档

# 2016/9/26

**一：器件定夺：**

1. 微控制器：LPC1549JBD48 和 LPC1549JBD64
2. CAN接口芯片：TJF1051T/3
3. K-Line 用：MC33660EFR2
4. USB to UART：PL2303SA
5. 12V-5V：TPS5430
6. 5V-3.3V：AP7313
7. 蓝牙：BM78APPS5NC2

**二**：开发IDE：运用LPCXpresso ，由于该 IDE 包含了好多封装好的库，都是运用 C++ 编写的，这对于开发来说比较快速。

三：