
# 开发问题记录与解决

2016/11/17

1：焊接好TPS5430后，发现输出一直在跳动，不能稳定


问题解决：原来是TPS的器间底部的散热板类似的焊盘需要焊接到底上。

在数据手册中有：下图中最后一句话， must be soldered down to the printed-circuit board



2016/11/18

1：肖特基二极管的各种型号说明：



2016/12/5

1:利用 OM13056 下载和调试OBD simulator 和 OBD-II 板子时，注意ISP1 和 ISP2 都不需要接跳帽就可以。

2：